附件3

企业建设管理及绿色低碳发展情况表

表1 企业建设和管理基本情况表

指标名称	指标说明	具体情况
工厂容积率	按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率。
工厂建筑密度（%）	按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度。
工厂占地面积（亩）	按照土地证或租赁合同计，如厂区内部分区域出租给其他单位，扣除该部分区域面积。
是否建有能源管理中心
是否建有智能微电网
是否获得设计绿色星级建筑评价（二星及以上）	包括公共建筑和工业建筑。
是否获得运营绿色星级建筑评价（二星及以上）	包括公共建筑和工业建筑。
是否通过职业健康安全管理体系第三方认证
是否通过环境管理体系第三方认证
是否通过能源管理体系第三方认证
近三年是否发布ESG报告,报告是否公开可获得
是否制定并实施低碳发展规划或行动计划
是否按照GB/T 24044 或适用的标准或规范对产品进行碳足迹核查
是否通过政府或权威机构的节能产品/绿色产品/低碳产品认证
企业智能诊断评估级别	按照GB/T39117进行评估，可以自评，也可以第三方评估。企业未开展评估，“具体情况”栏填无。
企业获得的其他绿色发展相关荣誉	如能效领跑者、水效领跑者、节水型标杆企业、达到国家重点行业能效标杆水平等

表2 企业绿色低碳发展情况表

序号	指标	单位	指标说明	2023年	备注
1	年产值	万元	填写该工厂当年产值
2	从业人员数	人	填写该工厂当年从业人员数，包括在该工厂区域内办公的总部人员，但不含在该工厂区域办公的其他单位从业人员。
3	单位用地面积产值	万元/亩	单位用地面积产值=工厂当年产值/工厂当年实际占地面积。如工厂部分区域用于总部办公、研发等用途，在计算时应将该部分区域面积纳入；如工厂部分区域已出租，扣除该部分区域面积
4	年综合用能量	吨标准煤
5	其中：用电量	万千瓦时
6	其中：天然气用量	万标准立方米
7	绿电采买量	kwh	工厂当年如无绿电采买，请填0。
8	绿证采买量
工厂当年如无绿证采买，请填0。如有采买，请在备注栏备注是国际绿证还是国内绿证。
9	可再生能源利用比例	％	工厂当年直接利用的可再生能源占能源使用比例，不包括外购的绿电、绿证。
10	余热余压回收利用率	％	包括工厂回收自用和供外单位使用。
11	使用先进节能的通用用能设备比例	％	通用用能设备（电机和变压器）满足《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2022年版)》及修订版中先进/节能水平的比例。
12	节能型照明设备占比	％	计算工厂所有照明设备中节能型照明设备的比例。
13	年碳排放量	吨二氧化碳	按照北京市相关地方标准计算工厂碳排放量。
14	单位产品／产值综合能耗	吨标准煤/吨（辆、台、万元等）	按照GB/T 36132附录A计算。装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值指标。
15	单位产品／产值碳排放量	吨CO2／吨（辆、台、万元等）	按照GB/T 36132附录A计算。装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值指标。
16	年用水量	立方米
17	其中：新鲜水取用量	立方米
18	其中：非常规水取用量	立方米	包括再生水、雨水、污水回用等。
19	工业用水重复利用率	％	按照GB/T 7119附录B计算。
20	废水回用率	％	按照GB/T 36132附录A计算。
21	节水型器具占比	％	计算工厂用水器具中节水型器具所占比例
22	单位产品/产值水耗	立方米/吨（辆、台、万元等）	有国家和地方取用水定额标准的行业，按照标准计算。无相关标准的行业，按照年用水量/年产量（产值）计算。装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值指标。
23	绿色物料使用率	％	按照GB/T 36132附录A识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况。
24	工业固体废物年产生量（不含危废）	吨
25	危险废物年产生量	吨
26	工业固体废物综合利用率	％	按照GB/T 36132附录A计算工业固体废物综合利用率
27	氮氧化物年排放量	吨
28	氮氧化物排放浓度	毫克/立方米	取年平均值
29	单位产品/产值氮氧化物排放量	吨/吨（辆、台、万元等）	按照GB/T 36132附录A计算。装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值指标。
30	挥发性有机物年排放量	吨
31	挥发性有机物排放浓度	毫克/立方米	取年平均值
32	单位产品/产值挥发性有机物排放量	吨/吨（辆、台、万元等）	按照GB/T 36132附录A计算。装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值指标。
33	氨氮年排放量	千克
34	氨氮排放浓度	毫克/升	取年平均值
35	单位产品/产值氨氮排放量	千克/吨（辆、台、万元等）	按照GB/T 36132附录A计算。装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值指标。
36	化学需氧量年排放量	千克
37	化学需氧量排放浓度	毫克/升	取年平均值
38	单位产品/产值化学需氧量排放量	千克/吨（辆、台、万元等）	按照GB/T 36132附录A计算。装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值指标。
39	其他大气污染物年排放量	吨	根据实际情况填写，每种污染物填写一行
40	其他水污染物年排放量	吨	根据实际情况填写，每种污染物填写一行
41	能源三级计量配备比例	％	计算工厂所有主要用能设备配备单独计量器具的比例
42	水三级计量配备比例	％	计算工厂所有主要耗水设备配备单独计量器具的比例
43	绿色制造经费投入	万元	计算工厂当年直接用于绿色发展的支出