附件1

项 目 推 荐 书

（样例）

名 称：

权 利 人：

推荐单位(部门)：

2024年 月 日

知识产权转化项目基本情况表

知识产权 基本信息	填写以下3项基本信息：

1.转化项目名称。若只有1项知识产权，即为该知识产权名称；若包含多项知识产权，请根据其主要特点、用途、对应产品等，提炼出具体名称。

2.知识产权数量。统计所包含专利、商标、计算机软件著作权数量。尚未获得授权或已失效知识产权、未解密国防专利不得列入统计范围。

3.知识产权具体信息。请列出包含的所有知识产权名称和授权号（登记号）。

样例如下（注：仿宋五号、单倍行距）：

投弹式高层建筑干粉消防车（含3项专利）

（1）ZL201210048453.2 一种适用于高层和超高层建筑火灾扑救的消防装置

（2）ZL201210394525.9 一种用于高层楼宇灭火系统灭火弹抛射方法

（3）ZL201220069504.5 一种瓶式液体平衡装置
简要介绍	填写知识产权相关技术简介、解决的问题、主要用途等。

样例如下（注：仿宋五号、单倍行距）：

相关专利针对TI-MS测量难以适应宽质量范围不同元素监测的问题，提出了一种具有全谱获取、热色层效应的热电离飞行时间质谱分析检测技术方案，以及一种具有分辨率高、分析速度快、样品用量少等特点的热电离飞行时间质谱仪器技术方案，可用于核级材料中关键元素的同位素测定。
本知识产权

对应产品

技术优势

和性能指标	简要说明基于相关知识产权形成产品或方法的技术优势，列举能够反映其技术先进性的主要性能指标，并注明每项指标的数值范围及量纲。

样例如下（注：仿宋五号、单倍行距）：

基于相关专利的太阳能电源控制技术，主要技术优势和性能指标如下：

一、主要技术优势

（1）采用高功率密度电源拓扑结构，实现了功率密度的跨越式提升；

（2）采用高可靠分流器拓扑、非线性分流控制方法，实现了电源控制器高效率和动态响应；

（3）采用型电源控制器控制环路补偿方法，实现产品可在3.6～21kW的模块化线性组合，提高产品对不同环境的适应能力。

二、主要性能指标

（1）最大比功率：25.2kW；

（2）太阳阵电池分阵电流：最大18.0A；

（3）太阳电池阵分阵短路电流：最大19.8A；

（4）输入电压：54V～97V；

（5）输出功率：1.8kW（54V～97V）。
技术状态	□样品、实验室阶段 □试生产、应用开发阶段

□小批量生产、工程应用阶段 □批量生产、成熟应用阶段
应用及市场情况	描述当前相关产品的应用情况，如工程样机、试生产、批量生产（年产量）、试推广（年销量）,转化应用效果等，已（未）实现了xx台/套销售，营收xx万元，主要客户为xxx。
未来转化应用前景和市场	说明拟转化应用领域、预期市场前景和经济效益。
样例如下（注：黑体五号、单倍行距）：

预计未来几年，国内外客户市场需求达到XX，产值达到XX，本技术具有良好市场前景。
转化形式	□合作实施 □许可 □转让 □作价投资 □自行实施
联系方式	联 系 人：

联系方式：
知识产权转化项目基本情况表（示例1）

知识产权

基本信息	无人直升机测控运输一体车（含4项专利）

（1）ZL201210563881.9 一种无人直升机地面控制终端设备

（2）ZL201410424466.4 一种无人直升机智能监控方法

（3）ZL201610149430.9 一种无人机测控数据回放方法

（4）ZL201821820002.5 一种无人直升机地面拖车
简要介绍	相关专利针对无人直升机智能化监控的问题，提出了具有多样操纵模式且操纵简易的无人直升机测控运输一体车控制终端方案；一种采用分布式结构、融合语音技术和应用网状分析算法，对无人直升机进行智能监控的技术方案；一种利用数据帧内的时间码和实际回放时间比较，将回放数据分批读入缓冲区的无人直升机监控数据回放技术方案；采用电动液压推杆及驱动轮短距离拖运小型无人直升机的地面拖车设计方案。该方案可用于无人直升机的智能监控和运储。
本知识产权对应产品

技术优势

和性能指标	基于相关专利的无人直升机测控运输一体车，主要技术优势和性能指标如下：

一、主要技术优势

（1）无人直升机地面控制终端设备采用控制杆与显示系统分开布置结构，使人员对无人直升机的操纵更加合理、简便；

（2）无人直升机采用人机接口直观、紧凑形式的创新型显示，提高了无人直升机智能监控的准确性，降低了信息检索的复杂度；

（3）实现了对数据按照实际记录的时间点回放的功能，提升了无人直升机监控数据回放的效率；

（4）提供一种使用便捷的小型无人直升机地面拖车方案，减少了需要的地勤人员，不需借助其他工具设备，更为简单、安全、可靠地实现小型无人直升机的短距离拖运。

二、主要性能指标

（1）地面控制终端外形尺寸：≤460mm（长）×280mm（宽）×300mm（高）;

（2）起飞准备时间：≤15分钟；

（3）系统撤收时间：≤15分钟；

（4）监控性能：具备同时实现对2架无人直升机飞行监控、载荷监控、链路监控、数据综合处理的能力；

（5）运储无人直升机数量：1架。
技术状态	□样品、实验室阶段 □试生产、应用开发阶段

■小批量生产、工程应用阶段 □批量生产、成熟应用阶段
应用及市场情况	本成果已实现小批量生产，在多型号无人直升机上广泛应用，配合无人直升机平台、光电吊舱等任务载荷设备完成各项任务，累积使用5000余小时，实现xx万元收入，主要用户为xxx。
未来转化应用前景和市场	本成果在国内民用市场重点聚焦在应急管理部、交通运输部、公安部、国家海事局以及电力、林业、能源等国有企业，用于反恐防暴、缉私缉毒、警务执法、公安边防巡检、海事监控、交通疏导、空中指挥、农林作业、大气监测、森林防火、电力巡线、灾情评估等民用领域，海外市场深耕中东和北非地区的无人机传统用户。
预计未来五年国内客户市场需求在100套以上，国外军贸需求在50套以上，产值可超过1.5亿元人民币，本技术具有良好市场前景。
转化形式	■合作实施 ■许可 □转让 □作价投资 ■自行实施
联系人

及联系方式	联 系 人：肖光华

联系方式：18279871020
知识产权转化项目基本情况表（示例2）

知识产权

基本信息	基于MEMS大气传感器芯片空中电场探测仪器（含18项专利、26项计算机软件著作权）

主要知识产权包括（全部知识产权见附录）：

（1）ZL201611151617.9 一种灵敏度增强型电场传感器的封装盖板及封装方法

（2）ZL202021639604.8 三维交直流电场传感器

（3）ZL201811592143.0 基于微组装的三棱结构微型三维电场传感器及制备技术
简要介绍	相关知识产权针对雷电、静电、高空电场探测应用需求，提出了一种基于MEMS技术的高性能微型电场传感器核心模组设计方案，该方案实现了工程化开发，主要用于雷电预警系统、静电监测与安全防护系统、电场探空仪等仪器中。
本知识产权对应产品

技术优势

和性能指标	基于相关知识产权的电场探测仪器，主要技术优势和性能指标如下：

一、主要技术优势

本项目成果分为大气电场探测系列、静电安全监测系列和高空及交直流电场探测系列三类。

（1）大气电场探测系列产品可以探测近地面大气电场的变化规律，对雷电预警流程进行监测，预测未来半小时或一小时发生雷暴的可能性，雷电有效报警率不低于80%；

（2）静电监测系列产品可实现静电场及静电压的监测、报警功能；

（3）高空电场探测系列产品可实现无人机和飞艇挂载探测，用于提升高空气象数据探测能力，提高高空气象数据的运用水平。

二、主要性能指标

（1）测量范围：（-100～100）kV/m;

（2）分辨力：优于10V/m;

（3）准确度：≤5%;

（4）敏感芯片封装体积：≤0.5cm3;

（5）工作温度：-40℃～70℃;

（6）灵敏度温度漂移（工作温度范围内）：≤2%;

（7）电磁兼容性：静电放电抗扰度，4级；射频电磁场辐射抗扰度，一般试验等级4级。
技术状态	□样品、实验室阶段 □试生产、应用开发阶段

■小批量生产、工程应用阶段 □批量生产、成熟应用阶段
应用及市场情况	大气电场探测系列产品目前已在库区、管网、化工园区、矿区、炼厂、加油站、油罐车等超过200个场景中应用；静电安全监测系列产品已在武汉天马集团OLED生产线、深圳柔宇科技屏幕生产线、苏州天华超净洁净间静电测量生产线、中石油中石化加油站点投入使用；高空电场探测系列产品已应用于文昌卫星发射基地球载高空气象数据探测系统及传感器研制、彩虹无人机高空静电探测传感器研制、人工影响天气作业用有人飞机高空气象数据测量系统研制等领域。
未来转化应用前景和市场	未来将应用在气象领域、民航领域、新能源领域，市场前景可观。
在气象领域，目前客户需求为3千万元，预计未来三年可达1.2亿元；在民航领域，预计未来三年市场容量可达8.9亿元；在静电领域，目前产品需求量为8千万元，仅合肥地区市场容量可达2.5亿元；在电力领域，此类压板监测传感器产品全面铺开后，预计未来三年市场需求为4.3亿元；在新能源领域，目前客户对激光测风雷达需求近8千万元，未来三年可达2.7亿元。
转化形式	■合作实施 □许可 □转让 □作价投资 □自行实施
联系人

及联系方式	联 系 人：蔡文杰

联系电话：13110933888

一、推荐理由（不超过800字）
从知识产权状况、技术先进性、技术成熟度、实施可行性、当前应用情况、市场应用前景、获奖情况等方面阐述知识产权转化项目的推荐理由。

二、知识产权情况（不超过500字）
填写知识产权转化项目包括的知识产权清单。简要说明知识产权技术来源、知识产权创造和保护情况，及其他需说明的情况。请核对知识产权法律状态，尚未获得授权或已失效的知识产权、未解密国防专利不能列入。

专利（请列出本项目包含的全部专利）
专利名称	专利授权号	专利类别（发明、实用新型、外观设计、国外专利）	专利权人
商标、（软件）著作权（请列出本项目包含的全部商标、著作权）
登记（注册）名称	登记号（注册号）	权利人

三、技术先进性（不超过1200字）
（一）主要技术创新点

说明该知识产权可解决哪些关键、共性的技术问题（包括技术短板与瓶颈、打破垄断或禁运、替代进口等问题），说明主要技术创新情况和技术特点。

（二）技术优势

说明该知识产权在提高效率、降低成本、节能减排、改善性能、提升品质等方面的技术优势，与国内外同类技术或产品的性能指标对比情况。

（三）主要性能指标

1.性能指标1。

2.性能指标2。

3.性能指标3。

……

四、技术状态说明（不超过800字）
（一）技术状态说明

说明相关技术状态情况，形成相关结论，使用样品（实验室）、试生产（应用开发）、小批量生产（工程应用）、批量生产（成熟应用）等级别进行描述。

（二）技术成熟度评价情况

若相关技术进行过第三方技术成熟度测评，请说明测评机构、测评过程和测评结论，并附测评报告。

五、实施转化可行性分析（不超过1200字）
（一）技术可行性

说明知识产权转化应用需要开展的后续技术开发、试验检测等工作，并说明各项工作的主要内容和周期。

（二）经济可行性

说明知识产权转化应用所需的资金规模，并简要说明测算方法和测算过程。

（三）政策可行性

介绍可转化应用领域的产业发展态势、政策支持、政策限制等情况，并说明有关政策对知识产权转化应用的正面、负面效应。

（四）能力可行性

说明知识产权转化应用是否依赖于其他专利技术、专用设备和软件等条件，转化应用单位是否需具备特殊的资质和能力。

六、应用情况及市场前景（不超过800字）
（一）应用情况。

如有明确的应用案例，说明应用领域、用户方及取得成效等情况。

（二）市场前景。

说明未来五年内的预期应用范围和市场前景，对行业发展及技术趋势的影响。如面向的市场范围较为明确，可提出市场规模的量化测算方法，并简要说明具体测算过程。

七、获奖情况（不超过500字）
简要列出该知识产权何时获何种等级奖励及授奖单位等情况。

奖励名称	奖励等级	授奖单位	获奖时间

八、附件
1.知识产权产品展示图片。（2-3张）

2.核心知识产权证书扫描件。（不超过5件）

3.技术成熟度评价证明扫描件。（如有则附上）

4.应用情况证明。（如有则附上）

5.获奖情况证明。（如有则附上）

注：附件图片请粘贴于此处。